**Voorspoelkolom met mengkraan**

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Witte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **6692**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.

Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm.

- Debiet 16 l/min aan de uitloop.

- Binnenwerk met greep.

Witte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.