**Mechanische wastafelmengkraan**

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.100 L.170

Mengkraan met hygiënische hendel, BEL

Referentie: **2522LBEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.100 L.170, uitgerust met een hygiënische straalbreker.

Hoge uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met hygiënische hendel L.200 mm.

PEX flexibels F3/8".

Terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.