**TEMPOMATIC 5 elektronische wastafelkraan**

Op batterijen, wandmodel

Uitloop L.150

Referentie: **449406**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische muurmengkraan voor wastafel :

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd metaal.

Wandbevestiging.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.