**Siège de douche rabattable avec pied ALU**

Siège mural rabattable

Structure aluminium époxy blanc

Référence: **510400**

Descriptif CCTP

Siège de douche rabattable ALU avec pied.

Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Rabattable : retenue en position verticale et descente freinée.

Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables.

Pied rentrant guidé par un bras articulé.

Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.

Fixations invisibles.

Livré avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 407 x 360 x 480 mm.

Encombrement replié : 82 x 545 mm.

Hauteur d’assise : 480 mm.

Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.