**Porte-balai avec brosse WC**

Modèle à poser au sol

Inox 304 poli brillant

Référence: **4049P**

Descriptif CCTP

Porte-balai avec brosse WC.

Modèle fort de porte-balai avec brosse toilette.

Modèle à poser au sol.

Inox 304 bactériostatique poli brillant.

Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.

Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations.

Épaisseur inox : corps 1 mm.

Dimensions : Ø 90 x 330 mm.

Pot à balai WC garanti 30 ans.