**Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible**

Mitigeur mécanique monotrou avec douchette extractible

Mitigeur avec manette pleine

Référence: **2211**

Descriptif CCTP

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge adapté aux baignoires bébé.

Mitigeur monotrou à douchette extractible avec bec orientable H.105 L.200.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Mitigeur mécanique avec douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/jet pluie.

Corps à intérieur lisse.

Débit limité à 7 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé et commande par manette pleine.

Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.

Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.

Contrepoids spécifique.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.