**Mélangeur mécanique d'évier mural**

Mélangeur mural à bec orientable L.200

Avec raccords standards

Référence: **5445T2S**

Descriptif CCTP

﻿Mélangeur mécanique d'évier mural avec bec tube orientable par-dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile laiton.

Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Débit 45 l/min à 3 bar.

Croisillons métalliques chromés avec têtes céramiques.

Fourni avec raccords excentrés M1/2” M3/4".

Garantie 30 ans.