**Mélangeur 2 trous sur plage - 100 l/min**

Sur colonnettes droites

Pour grandes plonges

Référence: **5603**

Descriptif CCTP

Mélangeur 2 trous sur plage M3/4" à entraxe 150 mm sur colonnettes droites pour grandes plonges.

Bec tube orientable Ø 22 H.380 L.300.

Brise-jet étoile laiton.

Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé.

Manettes à boule ergonomiques et antichoc.

Débit 100 l/min à 3 bar adapté aux grandes plonges.

Plein débit en 1/2 tour.

Bec à intérieur lisse.

Corps monobloc et bec en laiton chromé.

Fixation renforcée et alimentation encastrée.

Garantie 30 ans.