**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX**

Traversée de cloison de 230 mm

Référence: **795209**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande en traversée de cloison :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Corps en laiton massif M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

Butée de température réglable.

Commande TC inviolable ≤ 220 mm.

Bec fixe TC inviolable ≤ 230 mm.

Système solidaire du mur par ergot antirotation, contre-écrou et bride de liaison.

Croisillon en métal chromé.

Garantie 30 ans.