**Bec tube fixe**

L.150 mm, H.170 mm

Sur vasque

Référence: **204001**

Descriptif CCTP

Bec tube Ø 16, M1/2".

L.150 mm, H.170 mm.

Laiton chromé.

Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Garantie 30 ans.