**Colonne de douche bicommande SECURITHERM**

Thermostatique mécanique bicommande

Alimentation cachée, pommeau fixe et à flexible

Référence: **792380**

Descriptif CCTP

Colonne de douche thermostatique bicommande :

Colonne aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Robinets d’ouverture non temporisés 1/4 de tour.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Pommeau avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural fourni.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.