**Colonne de douche temporisée TEMPOSOFT**

Temporisée, aluminium

Alimentation haute, pommeau de douche

Référence: **749350**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute en eau mitigée, par robinet d’arrêt droit M1/2".

Robinet temporisé TEMPOSOFT pour alimentation en eau mitigée.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Pommeau de douche coulissant sur rampe chromé avec flexible.

Fixations cachées.

Filtre.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.