**Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé

Apparent, droit, M1/2"

Référence: **747000**

Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé apparent :

Robinet temporisé TEMPOSTOP M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Installation murale en applique.

Modèle droit pour alimentation en ligne.

Temporisation ~15 secondes.

Débit préréglé à 9 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Garantie 30 ans.