**Siphon de sol**

A platine

140 x 140

Référence: **684000**

Descriptif CCTP

Siphon de sol pour sol dur :

Débit 18 l/min.

Garde d’eau 18 mm.

Corps Inox 140 x 140 mm.

Grille Inox poli brillant fixée par 1 vis Inox.

Cloche PVC.

Sortie verticale Ø 40 (prévoir coude pour sortie horizontale).

Pour sol dur (carrelé ou béton brut).

Garantie 30 ans.