**Bec télescopique orientable**

L.300-470

Bec de remplissage

Référence: **966380**

Descriptif CCTP

Bec télescopique orientable L.300-470 mm.

F3/4''.

 Laiton chromé.

Brise-jet antitartre.

Montage par-dessous ou par-dessus une robinetterie murale.