**Raccord applique**

Avec écrou collet battu

M1/2" - M3/4"

Référence: **841027.2P**

Descriptif CCTP

Raccord applique en laiton chromé.

Ecrou collet battu Ø 14.

Fixation par patte à vis.

M1/2" - M3/4".

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.