**Mélangeur d'évier**

Entraxe 110 mm

Tête à clapet Long-Life, M1/2"

Référence: **D2670**

Descriptif CCTP

Mélangeur d'évier mural avec têtes à clapet Long-Life.

Pour « échange-standard".

Croisillon DELTA chromé.

Bec orientable L.120 mm.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Corps en laiton chromé.

M1/2", entraxe 110 mm.

Garantie 30 ans.