**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3**

Déclenchement souple

Monocommande, Mural avec bec fixe

Référence: **794370**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Corps en métal chromé M1/2".

Bec fixe.

Filtres et clapets antiretour.

Butée de température réglable.

Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.