**Kit de chasse d'eau TEMPOCHASSE**

Kit de chasse directe temporisée WC

Apparent, avec robinet d'arrêt et tube droit

Référence: **760460**

Descriptif CCTP

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Installation murale en applique.

Pour vidoir.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume droit F1" en laiton chromé.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Mécanisme antichoc.

Tube de chasse en Inox poli brillant droit Ø 32, avec écrou et collier.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Garantie 30 ans.