**Fontaine à boire suspendue SD**

Inox 304 poli satiné

Avec robinetterie intégrée

Référence: **180800**

Descriptif CCTP

Fontaine à boire à accrocher au mur.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Vidage 1"1/4.

Livré avec fixations.

Poids : 2,4 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0811080000]