**WC à poser BCN P**

Inox 304 poli satiné

Référence: **110100**

Descriptif CCTP

WC à poser au sol, 360 x 400 x 580 mm.

Design pur et élégant.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.

Rebord à effet d’eau intégré.

Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm.

Évacuation d’eau horizontale ou verticale Ø 100 mm. Livré avec pipe PVC.

Économie d’eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus.

Perçages pour la fixation de l’abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant.

Installation rapide et facile : 2 trappes de visite avec vis antivol TORX.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 L.

Poids : 12 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0110100001]