**Support douchette Be-Line® anthracite**

Anthracite métallisé

Référence: **511911C**

Descriptif CCTP

Support de douchette pour barre de douche pour personne à mobilité réduite (PMR) Be-Line®.

Anthracite métallisé.

Accroche orientable pour pommeau de douche.

Poignée ergonomique facile à actionner pour un réglage du support de douchette en hauteur.

Coulisse en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible.

Pour barre de maintien Be-Line®.

Support de douchette garanti 30 ans.