**Pistolet antichoc**

À jet réglable

Référence: **433011**

Descriptif CCTP

Pistolet à jet réglable avec protection antichoc.

Poignée ergonomique avec protection pour une préhension aisée.

Mécanisme interne résistant aux produits chimiques.

Température maximum : 50°C.

Pression maximum : 12 bar.

Possibilité de blocage du pistolet en position ouverte grâce au collier.

Connexion au flexible par raccord rapide démontable.

Garantie 30 ans.