**Flexible polyuréthane pour mitigeur à douchette extractible**

Pour douchette extractible

Référence: **837T4**

Descriptif CCTP

Flexible BIOSAFE L.1,60 m antiprolifération bactérienne pour douchette extractible (excepté réf. 2597).

Flexible en polyuréthane transparent à intérieur et extérieur lisse et à faible contenance (intérieur Ø 6).

Embout conique métal F1/2".