**Porte-savon pour barre de douche Be-Line®, coulissant, gris**

Anthracite métallisé

Référence: **511912C**

Descriptif CCTP

Porte-savon pour barre de maintien Be-Line®.

Anthracite métallisé.

Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.

Porte-savon coulissant pour barre de douche Be-Line®.

Garantie 30 ans.