**Electrovanne**

Pour TEMPOMATIC 3 urinoir

Ø28 - 6V

Référence: **492647**

Descriptif CCTP

Electrovanne.

Pour TEMPOMATIC 3 urinoir.

Raccords M Ø11.

Fonctionne avec une alimentation 6V.

Dimensions : 39 mm, Ø 28,5, câble : 100 mm.