**Electrovanne**

Pour les gammes TEMPOMATIC et BINOPTIC lavabo

MM3/8" - 12V - Avec filtre

Référence: **495612**

Descriptif CCTP

Electrovanne avec filtre.

Pour des produits des gammes TEMPOMATIC et BINOPTIC lavabo.

Raccords M3/8".

Fonctionne avec une alimentation 12V.

Dimensions : 64 x 50 mm.