**Cartouche céramique Ø40 à équilibrage de pression**

Cartouche avec embase

Sans limiteur de débit

Référence: **N252**

Descriptif CCTP

Cartouche céramique Ø40 à équilibrage de pression avec embase.

Pour gammes de mitigeurs de lavabo sur gorge :

- 2211EP, 2211LEP

- 2520EP, 2520LEP, 2520TEP / 2521EP, 2521TEP, 2521LEP

- 2720LEP, 2720TEP / 2721TEP, 2721LEP (modèles vendus jusqu'à 12/2022)

- 2820LEP, 2820TEP (modèles vendus jusqu'à 05/2023)

- 2821TEP, 2821LEP

- 2565TxEP (modèles vendus jusqu'à 03/2020)

Pour gammes de mitigeurs de lavabo muraux :

- 2445EP, 2446EP, 2455EP, 2456EP

Pour gammes de mitigeurs de douche :

- 2239EP, 2239EPS

- 2539EP, 2539EPS

- 2739EP, 2739EPS, 2739TEP, 2739TEPS