**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOSTOP lavabo

Temporisation ~7 s

Référence: **743005**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSTOP de lavabo.

Ancienne version.

Avec bouton poussoir.

Temporisation ~7 s.

Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.