**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOSTOP urinoir

Temporisation ~3 sec

Référence: **743003**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSTOP d'urinoir.

Ancienne version.

Pour robinet 1/2".

Avec bouton poussoir.

Temporisation ~3 s.

Débit ajustable.