**Distributeur de savon spécial douche**

Pour savon liquide

Capot en aluminium anodisé étanche

Référence: **510579**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon pour douche.

Elaboré spécialement pour la douche : 100 % étanche, supprime le risque de mélange eau/savon pour une qualité de savon préservée.

Distributeur de savon mural à déclenchement souple adapté à tous : enfants, personnes à mobilité réduite etc.

Bouton poussoir ergonomique : grande surface d’appui, conçu pour permettre un déclenchement aisé avec les mains mouillées ou avec le coude.

Capot en aluminium anodisé antirouille et étanche.

Réservoir en plastique : supprime le risque de détérioration de l’aluminium par le savon.

Réservoir avec large ouverture pour faciliter le remplissage.

Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l’eau).

Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d’appui prolongé.

Fenêtre de contrôle de niveau.

Modèle antivandalisme avec ouverture du couvercle dissimulée.

Fixations invisibles.

Formes fuyantes pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Design épurée associée à la gamme de colonne de douche DELABIE.

Contenance : 1 litre.

Dimensions : 64 x 140 x 284 mm.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.

Distributeur de savon mural spécial douche garanti 30 ans.