**Robinet de douche automatique TEMPOMATIC 4**

Piles, kit 2/2

Encastrable

Référence: **443218**

Descriptif CCTP

Robinet de douche automatique encastrable, kit 2/2 :

Plaque de commande en métal chromé Ø 149 mm inviolable.

Robinet TEMPOMATIC 4 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Débit 16 l/min à 3 bar.

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d’arrêt.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 443PBOX.