**Electrovanne**

Pour TEMPOMATIC 3 lavabo (ancien design)

Avec réglage de débit - M28 - 6 V

Référence: **479651**

Descriptif CCTP

Electrovanne à piston et débit réglable.

Pour TEMPOMATIC 3 lavabo (ancien design).

Fonctionne avec une alimentation 6 V.

Dimensions : 35 + 38 mm, M28 x 1,0.