**Nourrice d'alimentation encastrée pour SPORTING 2 SECURITHERM**

Pour SPORTING 2 SECURITHERM sur secteur, kit 1/2

Compacte, alimentation par le haut ou par le bas

Référence: **714012**

Descriptif CCTP

Nourrice d'alimentation encastrée, kit 1/2 :

Nourrice compacte pour colonne de douche SPORTING 2 SECURITHERM sur secteur.

Alimentation encastrée par le haut ou par le bas.

Livrée avec bouchons montés pour faciliter le test de pression.

Montage facilité de la plaque de fixation : système à baïonnette permettant le maintien des bouchons en place.

Fixation par vis ou pince à sertir.

Installation modulable (rails, mur plein) :

- Installation sur rails (avec ou sans entretoises fournies) : compatible avec les parements de 24 à 68 mm (en respectant la profondeur d’encastrement minimum de 48 mm).

- Installation sur mur plein : compatible avec les parements de 0 à 68 mm.

Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Raccordements M1/2".

Garantie 30 ans.

A commander avec le SPORTING 2 SECURITHERM en alimentation encastrée sur secteur de référence 714910.