**Barre de maintien droite Inox brillant, 500 mm Ø 32**

Inox poli brillant UltraPolish

Ø 32

Référence: **50505P2**

Descriptif CCTP

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).

Tube Ø 32, entraxe 500 mm.

Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).

Barre d'appui droite en inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).

Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.

Platines et caches en inox 304.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans, marquée CE.