**Barre pour rideau de douche d'angle**

Fixe

0,80 x 0,80 m

Référence: **361**

Descriptif CCTP

Porte-rideau de douche d'angle fixe.

Tringle pour rideau de douche d'angle en Inox 304 poli brillant, épaisseur 1 mm.

Dimensions : Ø 16 - 0,80 x 0,80 m.

Barre pour rideau de douche garantie 30 ans.