**Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible**

Mitigeur mécanique monotrou avec douchette extractible

Mitigeur avec bec col de cygne orientable

Référence: **2597**

Descriptif CCTP

Mitigeur d'évier mécanique à douchette extractible sur gorge.

Mitigeur monotrou avec bec col de cygne orientable H.210 L.210.

Mitigeur mécanique avec douchette antitartre 3 jets.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Débit 5 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé et commande par manette fil.

Flexible douchette évier en Nylon avec clapet antiretour intégré.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation par contre-écrou.

Mitigeur garanti 30 ans.