**Becs Inox BIOCLIP**

Bec L.129 Ø28 pour mitigeur à bec déclipsable

2 pièces

Référence: **20002**

Descriptif CCTP

Becs BIOCLIP déclipsables en Inox L.129 Ø 28 pour nettoyage et désinfection internes aisés ou autoclavage.

Becs équipés d'un brise-jet hygiénique, adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Becs à intérieur lisse limitant la prolifération bactérienne.

Le second bec permet de ne pas interrompre l'utilisation de la robinetterie pendant le nettoyage/détartrage du premier bec.

Conviennent à toutes les robinetteries à bec BIOCLIP.

Livrés par 2 pièces.