**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO**

Piles

Bec mobile et démontable à intérieur lisse

Référence: **445257**

Descriptif CCTP

Robinet électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.

Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge antichoc.

Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".

Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec démontable pour nettoyage.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.