**Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM**

Mitigeur haut monotrou bicommande H.205 L.150

Mitigeur thermostatique avec bec orientable

Référence: **H9726**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo thermostatique bicommande SECURITHERM sur gorge.

Mitigeur haut monotrou avec bec orientable H.205 L.150 à intérieur lisse.

Bec avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.

Température réglable : eau froide jusqu'à 41°C.

Double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée engagée à 41°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par croisillons "ERGO".

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8"avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.