**Mitigeur d'évier mécanique mural**

Mitigeur mural à bec orientable L.200, levier Hygiène L.150

Avec raccords standards

Référence: **2519LS**

Descriptif CCTP

Mitigeur d’évier mural mécanique.

Mitigeur mural avec bec tube orientable L.200 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec autovidable par-dessous Ø 22 avec brise-jet étoile laiton.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Débit 26 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé.

Commande par levier Hygiène L.150.

Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur garanti 30 ans.