**Raccords pour mitigeur en tubes cuivres**

M10X1 L.337 mm

2 pièces

Référence: **811610.2P**

Descriptif CCTP

Raccords tubes cuivre tournants recuit brut M10X1 L.337 pour alimentation des mitigeurs 2620.

S'installent en lieu et place des flexibles PEX.

Meilleure efficacité des chocs thermiques.

Livrés par 2 pièces.

Conseil pro : prévoir des clapets antiretour si les flexibles remplacés étaient déjà équipés de clapets antiretour (nous consulter).