**Flexible de douche BICOLOR**

Flexible PVC lisse FF1/2"

L.0,85 m

Référence: **834T3**

Descriptif CCTP

Flexible de douche BICOLOR FF1/2'' en PVC alimentaire métallo-plastique lisse L.0,85 m.

Facilite l'entretien et limite la rétention des bactéries.

Conduit PVC renforcé par des fils de polyester conforme à la norme européenne EN 1113.

Tube intérieur en PVC alimentaire.

Écrous coniques 1/2".

Résistant à la traction (50 kg), à la torsion et aux flexions.