**Mitigeur de douche encastrable mécanique**

Mitigeur mécanique mural encastré

Avec rosace coulissante Ø 116

Référence: **2443**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche mécanique mural encastré avec rosace coulissante Ø 116.

Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Commande par manette pleine.

Corps en laiton chromé.

A compléter avec sortie murale (réf. 868121) ou pomme de douche TONIC JET (réf. 712000) ou ROUND (réf. 709000).

Cette robinetterie n'étant pas équipée d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats.