**Rosace à moulures**

Pour robinet 1/2"

Ø 21/60, 2 pièces

Référence: **292015.2P**

Descriptif CCTP

Rosace à moulures.

Permet de cacher les éclats d’émail sur plage de baignoire.

Pour robinet 1/2", Ø 21/60.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.