**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4**

Piles intégrées

Panneau L.190, Électronique intégrée

Référence: **443526**

Descriptif CCTP

Robinet électronique de lavabo pour panneau ou mur plein :

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées.

Electrovanne antistagnation et module électronique

intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après

la dernière utilisation).

Détection de présence, optimisée en bout de bec.

Corps en métal chromé L.190 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Fixation sur panneau de 1 à 24 mm.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Robinet d'arrêt.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.