**Bec fixe avec rosace**

L.170 mm

Traversée de cloison de 165 mm

Référence: **947157**

Descriptif CCTP

Bec Ø 32, M1/2".

L.170 mm.

Pour traversée de cloison ≤ 165 mm avec ergot antirotation.

Tige filetée recoupable.

Laiton massif chromé.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Garantie 30 ans.