**Colonne de douche temporisée TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

Alimentation haute, pomme fixe, aluminium

Référence: **790300**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée avec pommeau fixe :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2".

Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.