**Colonne de douche temporisée TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

Alimentation haute, douchette, aluminium

Référence: **790350**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée avec pommeau de douche :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2".

Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 11 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche coulissant sur rampe chromé avec flexible.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Garantie 30 ans.