**Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

Encastrable, pommeau ROUND, plaque Inox 160 x 160

Référence: **790709**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé avec boîtier encastrable standard :

Plaque en Inox 160 x 160.

Boîtier d’encastrement standard.

Profondeur d’encastrement réglable de 28 à 48 mm.

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Bague antiligature.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Temporisation ~30 secondes, déclenchement souple.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 14.

Croisillon en métal chromé.

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).